**STEINEL Professional Luminaire extérieur LED à détection**

**L 825 SC**

**anthracite**

Dimensions (L x l x H): 157 x 331 x 95 mm; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Hauteur de montage max.: 2,50 m; Technologie de détection: iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente); Puissance d'émission: < 1 mW; Puissance: 9,7 W; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître; Mode esclave réglable: Non; Température de couleur: 3000 K; Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL; Ampoule: LED non interchangeable; Durée de vie des LED (25 °C): > 60000; Culot: sans; Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique actif & passif; Avec détecteur de mouvement: Oui; Angle de détection: 160 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Détails portée: zone de détection réglable sur 2 axes; Portée radiale: r = 5 m (35 m²); Portée tangentielle: r = 5 m (35 m²); Interrupteur crépusculaire: Oui; Réglage de la luminosité de déclenchement: 2 – 2000 lx; Fonction balisage: Oui; Fonction balisage temps: 10-30 min, toute la nuit; Éclairage principal réglable: 50 - 100 %; Fonctions: Paramétrage de groupe, Manuel ON / ON-OFF; Allumage en douceur: Oui; Éclairage permanent: commutable, 4 h; Résistance aux chocs: IK03; Indice de protection: IP44; Classe: II; Température ambiante: -20 – 40 °C; Portée d'émission: 30 m; Matériau du boîtier: Aluminium; Matériau du cache: Matière plastique opale; Garantie du fabricant: 5 ans; Plaquette numéros de maison autocollants incluse: Non; Avec télécommande: Non; Variante: anthracite

**Fabricant** Steinel

**Réf.**

**Désignation commande**

Livrer, monter et régler pour être opérationnel