**STEINEL Professional Composants du système**

**P1280 KNX**

Dimensions (L x l x H): 90 x 108 x 58 mm; UC1, Code EAN: 4007841085667; Coloris: gris; Indice de protection: IP20; Classe: III; Température ambiante: -5 – 45 °C; Alimentation électrique: 200 – 240 V / 50 – 60 Hz; Consommation propre: 6,4 W; Courant nominal: 1280 mA

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 085667

**Désignation commande** P1280 KNX

Livrer, monter et régler pour être opérationnel