**STEINEL Professional Composants du système**

**UA6 KNX-S**

UC1, Code EAN: 4007841089160; Modèle: autre; Coloris: gris; Indice de protection: IP20; Classe: II; Température ambiante: -5 – 45 °C; Alimentation électrique: 21 – 32 V; Tension d'alimentation détails: Bus KNX; Avec couplage au bus: Oui

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 089160

**Désignation commande** UA6 KNX-S

Livrer, monter et régler pour être opérationnel