**STEINEL Professional Composants du système**

**USB100 KNX**

Dimensions (L x l x H): 90 x 36 x 58 mm; UC1, Code EAN: 4007841085674; Coloris: gris; Classe: II; Température ambiante: -5 – 45 °C; Alimentation électrique: 21 – 32 V; Tension d'alimentation détails: Bus KNX

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 085674

**Désignation commande** USB100 KNX

Livrer, monter et régler pour être opérationnel