**STEINEL Professional Détecteur de mouvement et de présence**

**PD-24 ECO**

**KNX - encastré noir**

Dimensions (Ø x H): 109 x 74 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Bus, Logiciel ETS, Smart Remote; Avec télécommande: Non; Variante: KNX - encastré noir; UC1, Code EAN: 4007841088040; Modèle: Détecteur de mouvement et de présence; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: bureau individuel, espace fonctionnel / local annexe, Intérieur, entrepôt; Coloris: noir; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: Encastré, Plafond; Indice de protection: IP20; Température ambiante: -20 – 50 °C; Matériau: Matière plastique; Avec couplage au bus: Oui; Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 2 – 4 m; Hauteur de montage max.: 4,00 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Angle de détection: 360 °; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui; Cadrage électronique: Non; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: Ø 5.5 m (24 m²); Portée tangentielle: Ø 24 m (452 m²); Portée présence: Ø 7.5 m (44 m²); Zones de commutation: 1436 zones de commutation; Matériau de recouvrement: caches enfichables; Fonctions: Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Fonction présence, Logique du détecteur de présence; Réglage crépusculaire: 2 – 800 lx; Fonctions KNX: Valeur de luminosité, Sortie de la lumière 2x, Réglage de l'éclairage permanent, Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Sortie CVC, Fonction logique, Sortie présence, Protection contre le sabotage, Fonction diurne / nocturne; Type de la mise en réseau: Maître/maître; Mise en réseau via: Câble; Courant nominal: 10 mA

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 088040

**Désignation commande** PD-24 ECO KNX - encastré noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel