**STEINEL Professional Composants du système**

**UI2 KNX-S**

UC1, Code EAN: 4007841089221; Indice de protection: IP20; Classe: III; Alimentation électrique: 21 – 32 V; Tension d'alimentation détails: Bus KNX; Avec couplage au bus: Oui

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 089221

**Désignation commande** UI2 KNX-S

Livrer, monter et régler pour être opérationnel