**STEINEL Professional Détecteur de mouvement**

**MD IR D180**

**COM1 - anthracite**

Dimensions (L x l x H): 42 x 116 x 116 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Smartphone, Tablette, Connect Bluetooth Mesh, Application; Avec télécommande: Non; Variante: COM1 - anthracite; UC1, Code EAN: 4007841066079; Modèle: Détecteur de mouvement; Emplacement: Extérieur; Emplacement, pièce: extérieur, jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, couloir / allée, Intérieur; Coloris: anthracite; Couleur, RAL: 7039; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: mur; Montage: En saillie, Mur; Indice de protection: IP54; Température ambiante: -20 – 40 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Sortie de commutation 1, charge ohmique: 2000 W; Sortie de commutation 1, libre de potentiel: Non; Tubes fluorescents ballasts électroniques: 500 W; Tubes fluorescents non compensés: 1000 VA; Tubes fluorescents compensés par série: 400 VA; Tubes fluorescents compensés en parallèle: 400 VA; Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 2000 VA; Lampes LED < 2 W: 100 W; Lampes LED > 2 W < 8 W: 250 W; Lampes LED > 8 W: 500 W; Charge capacitive en μF: 176 µF; Consommation propre: 0,6 W; Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 1,80 – 2,5 m; Hauteur de montage max.: 2,50 m; Hauteur de montage optimale: 2 m; Angle de détection: 180 °; Angle d'ouverture: 90 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: r = 6 m (57 m²); Portée tangentielle: r = 9 m (127 m²); Fonctions: Détecteur de mouvement, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Définition de la zone de saisie, Feedbackanzeige, Mode économique nocturne, Mode normal / mode test, Fonction de groupe voisin, Sortie de relais, Détecteur de lumière; Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx; Temporisation: 5 s – 60 min; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Mise en réseau possible: Oui; Mise en réseau via: Bluetooth Mesh Connect; Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 066079

**Désignation commande** MD IR D180 COM1 - anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel