**STEINEL Professional Luminaire intérieur LED à détection**

**RS PRO A30 SC**

**bl. chaud anthracite**

Dimensions (Ø x H): 331 x 69 mm; Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Bluetooth, Application; Avec télécommande: Non; Variante: bl. chaud anthracite; UC1, Code EAN: 4007841085353; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, entrepôt, kitchenette, cage d'escalier, vestiaires, WC / salle d'eau; Coloris: anthracite; Plaquette numéros de maison autocollants incluse: Non; Lieu d'installation: plafond, mur; Montage: En saillie, Plafond; Résistance aux chocs: IK10; Indice de protection: IP54; Classe: II; Température ambiante: -20 – 40 °C; Matériau du boîtier: Aluminium; Matériau du cache: PC opale; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Hauteur de montage max.: 4,00 m; Technique HF: 5,8 GHz; Mode esclave réglable: Oui; Détails détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: Ø 8 m (50 m²); Portée tangentielle: Ø 8 m (50 m²); Interrupteur crépusculaire: Oui; Puissance d'émission: < 1 mW; Flux lumineux total du produit: 2534 lm; Efficacité totale du produit: 122,4 lm/W; Température de couleur: 3000 K; Écart de couleur LED: SDCM3; Ampoule: LED non interchangeable; Culot: sans; Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif; Allumage en douceur: Oui; Éclairage permanent: commutable; Fonctions: Connexion aux systèmes de batterie centrale, Sélection des scénarios d'éclairage programmés, Détecteur de mouvement, Fonction DIM, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Semi-automatique / Automatique, Fonction de groupe voisin, Communication cryptée, Minuterie; Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx; Temporisation: 10 s – 60 min; Fonction balisage: Oui; Fonction balisage temps: 1-60 min; Éclairage principal réglable: 0 - 100 %; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître; Mise en réseau via: Bluetooth Mesh Connect; Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70): > 60.000 Std.; Fonction balisage en pourcentage: 0 – 100 %; Puissance: 20,7 W; Indice de rendu des couleurs IRC: = 80; Angle d'ouverture: 160 °; Indice de protection, plafond: IP54; Angle de détection: 360 °; Catègorie de produits: Luminaire intérieur LED à détection

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 085353

**Désignation commande** RS PRO A30 SC bl. chaud anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel