**STEINEL Professional Interrupteur crépusculaire**

**TTS PRO**

**anthracite**

Dimensions (L x l x H): 38 x 95 x 95 mm; Avec détecteur de mouvement: Non; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Connect Bluetooth Mesh, Application, Smartphone; Avec télécommande: Non; Variante: anthracite; UC1, Code EAN: 4007841089139; Modèle: Interrupteur crépusculaire; Emplacement: Extérieur; Emplacement, pièce: extérieur, entrée, Cour et allée, Intérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon; Coloris: anthracite; Lieu d'installation: mur; Montage: En saillie, Mur; Indice de protection: IP54; Température ambiante: -20 – 40 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Sortie de commutation 1, charge ohmique: 1000 W; Lampes LED > 8 W: 250 W; Consommation propre: 0,5 W; Technologie, détecteurs: Détecteur de lumière; Réglage crépusculaire: 1 – 1000 lx; Fonction balisage: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave; Mise en réseau via: Bluetooth Mesh Connect; Catègorie de produits: Interrupteur crépusculaire

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 089139

**Désignation commande** TTS PRO anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel