**STEINEL Professional Composants du système**

**DALI128 KNX-S**

Dimensions (L x l x H): 90 x 71 x 58 mm; UC1, Code EAN: 4007841089214; Coloris: gris; Indice de protection: IP20; Classe: II; Température ambiante: -5 – 45 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 110 – 240 V / 50 – 60 Hz; Avec couplage au bus: Oui

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 089214

**Désignation commande** DALI128 KNX-S

Livrer, monter et régler pour être opérationnel